**Опросный лист**

**на изготовление шкафа распределительного рудничного ШР-ПП-63-Mini**

Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Месторасположение объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ т/ф\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. контактного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

т/ф \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Общие параметры** |
| Напряжение сети, В | 380 [x]  | 660 [ ]  |
| Расположение кабельных вводов | Спереди [x]  | Справа [ ]  | Слева [ ]  |
| Исполнение корпуса | Стандартное (сталь 2мм) [x]  | Повышенной прочности (ПП, сталь до 4мм) [ ]  |
| Размер кабельных вводов | MG-40 (24-32 мм) |
| Вид крепления | Навесное |
| **Параметры ввода** |
| Номинальный ток вводного автоматического выключателя, А | 63 |
| Тип автоматического выключателя | КЭАЗ | DekRaft | Chint | Другой: |
| [x]  | [ ]  | [ ]  |
| Наличие блока контроля изоляции на вводе | Да [ ]  | Нет [x]  |
| Средства измерения параметров сети | Амперметр [ ]  | Вольтметр [x]  | Мультиметр щитовой [ ]  |
| Прибор технического учёта электроэнергии | Да [ ]  | Нет [x]  |
| Тип прибора учёта | - |
| Тип защиты | Электронный контроллер тока, автомат с фиксированной уставкой [ ]   | Автоматический выключатель с регулируемой уставкой [x]  |
| **Отходящие присоединения (не более 16 штук)** |
| Автоматический выключатель отходящих линий | Номинальный ток, А | 6 [ ]  | 10 [x]  | 16 [x]  | 20 [ ]  | 25 [x]  | 32 [ ]  | 40 [x]  |
| Количество, шт. |  | 5 | 4 |  | 1 |  | 1 |
| Тип автоматического выключателя |  | КЭАЗ | КЭАЗ |  | КЭАЗ |  | КЭАЗ |
| Количество полюсов (2P/3P) |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер кабельных вводов | MG-20 | MG-20 | MG-20 | MG-20 | MG-20 | MG-25 | MG-25 |
| Вид управления | Без управления |
| Автоматические выключатели отходящих линий | На лицевой панели, под крышкой [x]  | Внутри шкафа [ ]  |
| Дополнительные технические требования(описать кратко) |  |

***Опросный лист должен быть согласован с заводом-изготовителем!***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф.И.О. ответственного лица Подпись М.П.