**Опросный лист для заказа ячеек ЯКНО-6(10)**

*Значения, указанные в колонке «Ответы заказчика», приведены для примера, вместо них нужно указать то, что требуется.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Запрашиваемые данные** | **Ответы заказчика** |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | **6** |
| 2 | Схема первичных соединений (графически, либо номер схемы) |  |
| 3 | Номинальный ток, А | **630** |
| 4 | Исполнение ввода / вывода | Ввод (воздух, кабель) | **Воздух** |
| Вывод (воздух, кабель) | **Воздух** |
| 5 | Выключатель | Тип | VF12-S-10-20-630 У3 |
| Напряжение оперативное, В | **~220** |
| 6 | Разъединитель (тип) | **РВЗ-10/630** |
| 7 | Трансформатор напряжения (тип) | **3хЗНОЛ-6-15/15У3 6000/100** |
| 8 | Трансформатор тока (тип, номинальный ток) | **ТЛК-10 кл. 0,5/10Р 300/5** |
| 9 | Трансформатор тока нулевой последовательности | **Нет** |
| 10 | Трансформатор собственных нужд  | ОЛС-1,25 | **Нет** |
| 11 | ОСО-0,4 110/220 В | **Да** |
| 12 | Трансформатор освещения силовой (в исполнении с ТСН) | Тип трансформатора | **-** |
| 13 | Мощность, кВА | **-** |
| 14 | Вид защиты | Цифровое устройство РЗА (тип) | **БМРЗ-101-2-Д-КЛ-01** |
| Токовая отсечка | **Да** |
| МТЗ  | **Да** |
| Перегрузка | **Да** |
| Защита от минимального напряжения | **Да** |
| АПВ | **Да** |
| 15 | Учет электроэнергии (тип счетчика) | Счетчик активной энергии | **Меркурий 230AR** |
| Счетчик реактивной энергии | - |
| Активно-реактивный счетчик | - |
| 16 | Освещение и обогрев | **Нет** |
| 17 | Вольтметр | **Да** |
| 18 | Амперметр | **Нет** |
| 19 | Ограничители перенапряжения (тип) | **ОПН-РТ/ТЕЛ-6** |
| 20 | Разрядники | **Нет** |
| 21 | Рама воздушного ввода | **Да** |
| 22 | Средство перемещения | Салазки ЯКНО-0-Ст | Салазки стандартного исполнения, 2900х450х2350мм, 430кг | **Да** |
| Салазки ЯКНО-1-Ст | Салазки стандартного исполнения, под виброопоры, 3065х450х2255мм, 500кг | **-** |
| Салазки ЯКНО-1-У | Салазки усиленные, под виброопоры, 3600х450х2350мм, 1700кг | **-** |
| Салазки ЯКНО-2-Ст | Салазки со складывающейся мачтой, под виброопоры, 3065х4680х2250мм, 750кг | **-** |
| Салазки ЯКНО-2-У | Салазки со складывающейся мачтой, усиленные, под виброопоры, 3600х4680х2350мм, 1950кг | **-** |
| 23 | Конструктивное исполнение | Стандартное на виброплатформе (только на салазках либо на колёсной тележке) |  | **Да** |
| С ТСН  |  | **-** |
| Малогабаритная |  | **-** |
| Со складывающейся мачтой (только на салазках либо на колёсной тележке) |  | **-** |

Сведения о заказчике: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование обьекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель заказчика: Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел/Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_