**Опросный лист для заказа ячеек ЯКНО**

*Значения, указанные в колонке «Ответы заказчика», приведены для примера, вместо них нужно указать то, что требуется.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Запрашиваемые данные** | | | | | | | **Ответы заказчика** |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | | | | | | | 6 или 10 |
| 2 | Схема первичных соединений (графически, либо номер схемы) | | | | | | |  |
| 3 | Номинальный ток, А | | | | | | | 630 |
| 4 | Исполнение ввода / вывода | | | | Ввод (воздух, кабель) | | | Воздух |
| Вывод (воздух, кабель) | | | Воздух |
| 5 | Выключатель | | | Тип | | | | BB/TEL или VF12 |
| Напряжение оперативное, В | | | | ~220 AC |
| 6 | Разъединитель (тип) | | | | | | | РВЗ-10/630 |
| 7 | Трансформатор напряжения (тип) | | | | | | | 3хЗНОЛП-6 |
| 8 | Трансформатор тока (тип, номинальный ток) | | | | | | | ТОЛ-10; 0,5/10Р; 300/5 |
| 9 | Трансформатор тока нулевой последовательности | | | | | | | ТЗЛК-О5.1 |
| 10 | Трансформатор собственных нужд | | | | | | ОЛСП-2,5/6 | Да |
| 11 | Трансформатор освещения силовой (в исполнении с ТСН) | | | | | | Тип трансформатора | - |
| Мощность, кВА | - |
| 12 | Вид защиты | Цифровое устройство РЗА (тип) | | | | | | Сириус-2-МЛ |
| Токовая отсечка | | | | | | Да |
| МТЗ | | | | | | Да |
| Перегрузка | | | | | | Да |
| Защита от минимального напряжения | | | | | | Да |
| АПВ | | | | | | Да |
| 13 | Учет электроэнергии (тип счетчика) | | | | | | | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 |
| 14 | Освещение и обогрев | | | | | | | Да |
| 15 | Вольтметр | | | | | | | Да |
| 16 | Амперметр | | | | | | | Функция РЗА |
| 17 | Ограничители перенапряжения/Разрядники | | | | | | | РВО-6 |
| 18 | Индикаторы наличия напряжения | | | | | | | на вводе и выводе |
| 19 | Рама воздушного ввода | | | | | | | Да |
| 20 | Средство перемещения | | Салазки ЯКНО-0-Ст | | | Салазки стандартного исполнения, 2900х450х2350мм, 430кг | | Да |
| Салазки ЯКНО-1-Ст | | | Салазки стандартного исполнения, под виброопоры, 3065х450х2255мм, 500кг | | - |
| Салазки ЯКНО-1-У | | | Салазки усиленные, под виброопоры, 3600х450х2350мм, 1700кг | | - |
| Салазки ЯКНО-2-Ст | | | Салазки со складывающейся мачтой, под виброопоры, 3065х4680х2250мм, 750кг | | - |
| Салазки ЯКНО-2-У | | | Салазки со складывающейся мачтой, усиленные, под виброопоры, 3600х4680х2350мм, 1950кг | | - |
| 21 | Конструктивное исполнение | | Стандартное на виброплатформе (только на салазках либо на колёсной тележке) | | |  | | **Да** |
| С ТСН | | |  | | **-** |
| Малогабаритная | | |  | | **-** |
| Со складывающейся мачтой (только на салазках либо на колёсной тележке) | | |  | | **-** |

Сведения о заказчике: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель заказчика: Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел/Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_